IP principale : 192.168.44.0 255.255.255.0/

Sous-réseaux nécessaires : 3

SR : 240 PC

SR : 144 PC

SR : x PC

SR non-connecté : 128 PC